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دوائر البور سبلاى :

اولا الكارته الرئيسيه :

كما هو موضح بالشكل اول نوب 0

النوب الثانى 110 فولت 
النوب الثالث12 فولت 

النوب الرابع 24 فولت 

 النوب الخامس 5 فولت 

بجوار صف النوبات مقاومتان على التوالى قيمه كل منهما 10 اوم

يركب المحول الشوبر بعدهم فى المكان المخصص له المرقم من 

1 الى 14 ومخرم له اماكن تثبيته 

بعد الشوبر مقاومتان على التوازى فوق قيمه كل منهما 18 اوم

والمقاومتان تحتهم على التوازى ايضا قيمه كل منهما 1 اوم 

مع مراعاه الاربع مقاومات 2/1 وات

الخرام بعد المقاومات هى لتثبيت الكارته الصغيره وعددهم 6 خرام 

المقاومه التاليه 27 اوم 2 وات بعدها مكثف بف 820PF  KV 2
يليها مقاومه 33 اوم 2وات ثم بعد ذلك مكان تثبيت الترانزيستور على المبرد ورقمه BU508 

يوجد فى اسفل الشوبر 2 نوب لدخول فولت التغذيه 300فولت الطرف الموجب جهه اليمين عليه علامه +
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وهذه هى صوره الطبعه  للكارته الكبيره من اسفل  
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هذا هو المحول النبضى الشوبر( 150—B06Q  )

                                     GAREAR 9819
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(
الكارته الصغيره   )
تتكون من عدد 2 مكثف كيماوى قيمه الاول 10 ميركرو 100 فولت الثانى 47ميكرو 50 فولت 
عدد 2 مكثف بف قيمه الاول 0.1 – مكتوب على جسم المكثف 104 
عدد 12 مقاومه 27 اوم 2 وات – 8,2 ك – 4,7 ك – 2 ك—3,9 ك—8,2 ك—10 ك—
6,8 ك—330 ك—10 اوم --- 3 اوم 2 وات --- 330 اوم 

كما يوجد مقاومه متغيره 1 ك وا ثنين زينر  9,1 فولت و8,2 فولت بلاضافه الى ثلاثه دايود عادى
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عدد 3 ترانزيستور 2 BD135  والثالث BD136 
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يوصلو كما هو موضح بالدائره
الكارته الصغيره من الخلف ( الطبعه)
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                                                        الشكل النهائى لدائره البور سبلاى
